**ANEXO XIV**

**LISTA NÃO EXAUSTIVA DE BENS**

**CONCORRÊNCIA Nº 228/2019**

**CONCESSÃO PARA EXPANSÃO, EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO SERAFIN ENOSS BERTASO DE CHAPECÓ – SANTA CATARINA**

1. O PODER CONCEDENTE indica que, no mínimo, os bens listados neste anexo serão transferidos às CONCESSIONÁRIA na Data de Eficácia, além de outros que:
   1. Os Licitantes deverão verificar as características dos bens durante a visita ao aeroporto.

**APÊNDICE A – LISTA MÍNIMA DE BENS MÓVEIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referência** | **Descrição Sucinta** | **Quantidades** |
| 0001 | Aparelho Raio-X | 1 |
| 0002 | Pórtico Detector de Metal – Vision 06 | 1 |
| 0003 | Balcão para empresas locação de veículos | 6 |
| 0004 | Balcão do tipo check-in para atendimento de empresa aérea | 4 |
| 0005 | Esteira de restituição de bagagens | 1 |
| 0006 | Veículo Contraincêndio do tipo AP-II, Marca Triel | 2 |
| 0007 | Veículo Caminhão de Combate a Incêndio, tipo AP-II, 6000, 4x4, Marca Scania MOD 420, Chassi YS2P4X0001291255, Ano 2004 | 1 |
| 0008 | Trator Agrícola, Pneus 4x4, Marca Massey Fergunson, Modelo 250x, Ano 1995, Chassi nº 250003899 | 1 |
| 0009 | Detector de Metais Mettus DX, Portal Detetor de Metais Miroproessado | 1 |
| 0010 | Sistema de Som, Mesa de 06 canais, Amplificador e TELJ 1600, e 30 Caixas Acústicas Curadus 70t | 1 |
| 0011 | Cortador de Grama, Motor 15 CV, 4 Marchas (frente), 1 Marcha (ré) | 1 |
| 0012 | Veículo Nissan/Frontier, Ano e Modelo 2005, Placa MCV 6064, Chassi 94dcmud225j609804, Renavam 858111683, Tração 4x4, , 04 Portas, Motor 04 C, Nº 40704211488, Cor Vermelha. | 1 |
| 0013 | Veiculo Mercedes Benz Sprinter, Ano 2010, Chassi Nº 8ac903662ae034310, Placa MIF-6646, Renavan 000309134, Motor 611.981-70 111013, Cor Branca | 1 |
| 0014 | Mala de Teste de Raio-X | 1 |
| 0015 | Unidade Lógica, composta de um Computador Industrial, Scanner de Inspeção de Bagagens por Raios-X, Marca Nutchen, Mod 6550b | 1 |
| 0016 | Equipamento de Comunicação Stand Alone 16 canais Tecbvoz 480/480, DVR 8316 e HD ITB STA | 1 |
| 0017 | Roçadeira Agrícola Marca Becker, Série/Chassi 42771, com roçada central/lateral, RB 1,50 | 1 |
| 0018 | Automóvel Reanult Clio Authentic 1.0 16 v SP, Placa OKH6464, Chassi ba1bbb205el305643, Renavan 1007212362, Motor d4dj754qd45639, Ano e Modelo 2014, Cor Branca, Potência 77/80CVS | 1 |

**APÊNDICE B – LISTA MÍNIMA DE BENS IMÓVEIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referência** | **Descrição Sucinta** | **Quantidades** |
| 0001 | Imóvel Matrícula 10.088, Área de 2.455 m² | 1 |
| 0002 | Imóvel Matrícula 16.827, Área de 68.310 m² | 1 |
| 0003 | Imóvel Matrícula 17.084, Área de 352.500 m² | 1 |
| 0004 | Imóvel Matrícula 26.124, Área de 9.000 m² | 1 |
| 0005 | Imóvel Matrícula 26.294, Área de 17.307,50 m² | 1 |
| 0006 | Imóvel Matrícula 26.720, Área de 106.423 m² | 1 |
| 0007 | Imóvel Matrícula 26.927, Área de 34.125 m² | 1 |
| 0008 | Imóvel Matrícula 27.023, Área de 22.175,39 m² | 1 |
| 0009 | Imóvel Matrícula 27.373, Área de 65.500 m² | 1 |
| 0010 | Imóvel Matrícula 27.422, Área de 51.843 m² | 1 |
| 0011 | Imóvel Matrícula 27.423, Área de 22.516,80 m² | 1 |
| 0012 | Imóvel Matrícula 39.460, Área de 45.118 m² | 1 |
| 0013 | Pista de pouso e decolagem (PPD) com 2.063 m de comprimento e 45 m de largura. Suas cabeceiras têm orientação 11 e 29. O PCN homologado é 45/F/B/X/T e código 4-C | 1 |
| 0014 | Pista de táxi com 61 m de comprimento por 21 m de largura | 2 |
| 0015 | Pátios “1 e 2” conjugados com a dimensão total de 280 m de comprimento por 72,50 m de largura. Os pátios possuem revestimento asfáltico ASPH, e PCN homologado 45/F/B/X/T | 2 |
| 0016 | Terminal de Passageiros (TPS) contando atualmente com 1.182 m². Será construído novo TPS durante a concessão | 1 |
| 0017 | Terminal de Cargas Aéreas (TECA) a ser edificado | 1 |
| 0018 | Parque de Abastecimento Aeronáutico (PAA) | 1 |
| 0019 | Seção de Salvamento e Combate a Incêndio (SESCINC) que atende a categoria 6, no mínimo | 1 |
| 0020 | Hangares | 7 |
| 0021 | Vias de serviço com largura de 5 metros e comprimento total de 170 metros | 2 |